#N canvas 645 105 460 529 10;
#X obj 154 245 adc~;
#X obj 177 340 *~;
#X obj 203 310 osc~;
#X obj 203 82 vsl 15 128 0.1 10 1 0 empty empty empty 0 -8 0 8 -261681
-1 -1 0 0;
#X obj 203 267 osc~;
#X obj 203 289 *~ 1000;
#X obj 138 340 *~;
#X obj 93 82 vsl 15 128 0.1 10 1 0 empty empty empty 0 -8 0 8 -261681
-1 -1 0 0;
#X obj 93 310 osc~;
#X obj 93 267 osc~;
#X obj 93 289 *~ 1000;
#X floatatom 99 218 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 209 217 5 0 0 0 - - -;
#X obj 148 466 dac~;
#X obj 177 430 *~;
#X obj 138 430 *~;
#X obj 202 385 hsl 128 18 0 1 0 0 empty empty amplitude 5 10 1 14 -225271
-1 -1 0 0;
#X obj 341 119 pddp/dsp;
#X text 25 18 This is a simple ring modulator. It modulates the sound
coming in on the microphone with two Amplitude Modulators controlled
by the orange sliders. Turn on the DSP \, turn up the volume \, and
try messing with your voice.;
#X text 243 506 released under the GNU GPL;
#X text 28 493 (C) Copyright 2006 Hans-Christoph Steiner <hans@at.or.at>
;
#X text 233 120 click here -->;
#X text 233 134 to turn on;
#X text 234 149 sound processing;
#X text 220 403 ^-- turn up the volume here;
#X connect 0 0 6 1;
#X connect 0 1 1 0;
#X connect 1 0 14 0;
#X connect 2 0 1 1;
#X connect 3 0 4 0;
#X connect 3 0 12 0;
#X connect 4 0 5 0;
#X connect 5 0 2 0;
#X connect 6 0 15 0;
#X connect 7 0 9 0;
#X connect 7 0 11 0;
#X connect 8 0 6 0;
#X connect 9 0 10 0;
#X connect 10 0 8 0;
#X connect 14 0 13 1;
#X connect 15 0 13 0;
#X connect 16 0 14 1;
#X connect 16 0 15 1;
